**PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2012 – REGISTRO DE PREÇOS PARA** **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE e material de consumo PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (UPA), pelo período de 12 meses.**

**PERÍODO DE 03/05/2012 A 02/08/2012 – 1º TRIMESTRE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **EMPRESA** | **VALOR UNID. REGISTRADO** |
| 1 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA:• Construído em chapa de aço nº 22 com três prateleiras. Com alça e com para choque de borracha em toda volta. Rodízios de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Estrutura e três tabuleiros removíveis, totalmente em aço inox. Dimensões: 0,90X0,50X1,15. | MAXMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.925,00 |
| 2 | CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA: Totalmente construído em chapa de aço 1,2 mm. Com dreno para escoamento de líquidos, alça e para choque de borracha em toda volta. Rodízio de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal sendo 2 fixa e duas giratórias. Dimensões: 0,90 x 0,60 x 0,80m. | HOSPIMETAL | R$ 1.200,00 |
| 2 | CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA SUJA: Totalmente construído em chapa de aço 1,2 mm. Com dreno para escoamento de líquidos, alça e para choque de borracha em toda volta. Rodízio de 125 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal sendo 2 fixa e duas giratórias. Dimensões: 0,90 x 0,60 x 0,80m. | HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.200,00 |
| 3 | CARRO DE TRANSPORTE DE DETRITOS: Contentor retangular em polietileno de alta densidade, tratamento U.V, que protege contra raios solares e agente químicos, com quatro rodas de borracha maciça, que garante um trabalho robusto e silencioso.• Certificação seguindo os padrões UNE EN ISO 9001:94 e padrões de segurança UNE EN 840• Altura: 1,16 cm • Largura: 1,37 cm• Profundidade: 0,77 cm • Produto dentro das normas: Agência Nacional de Vigilância Sanitária | MAXMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 5 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. Carrinho térmico fechado, em chapa inox, em chapa n°20, 10 mm interna e externa, com isolamento em lã de vidro, dotado com duas portas verticais com trinco sob pressão e guarnição vedante, parte superior recurso fixo com tubo inox 1,2mm polegada, montado sobre base de inóx, aquecimento em resistência elétrica, controle de temperatura através de termostato regular de 20°c, lâmpada sinalizadora, para choque de borracha em todas a volta, rodízio de 125mm de diâmetro com rolamento sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios de dupla ação, com capacidade para 30 bandejas na medida de 0,40x0,30cm, sendo espaço entre as bandejas de 9,5mm, dimensões de 1,15x0,65x1,45m. | HOSPIMETAL | R$ 5.300,00 |
| 5 | CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. Carrinho térmico fechado, em chapa inox, em chapa n°20, 10 mm interna e externa, com isolamento em lã de vidro, dotado com duas portas verticais com trinco sob pressão e guarnição vedante, parte superior recurso fixo com tubo inox 1,2mm polegada, montado sobre base de inóx, aquecimento em resistência elétrica, controle de temperatura através de termostato regular de 20°c, lâmpada sinalizadora, para choque de borracha em todas a volta, rodízio de 125mm de diâmetro com rolamento sendo 2 fixos e 2 giratórios com freios de dupla ação, com capacidade para 30 bandejas na medida de 0,40x0,30cm, sendo espaço entre as bandejas de 9,5mm, dimensões de 1,15x0,65x1,45m. | HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.300,00 |
| 6 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. Estrutura: Confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1,00 mm, possui 2 portas com chave, 2 prateleiras internas e pára-choque em toda volta para proteção de parede.Prateleiras: Confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm.Puxador: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1” diâmetro x 1,20 mm.Rodízios: Giratórios de 6” diâmetro, sendo 2 fixos e 2 giratórios.Dimensões: 0,95 x 0,60 x 1,10 (C x L x A). | HOSPIMETAL | R$ 1.800,00 |
| 6 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. Estrutura: Confeccionada em chapa de aço inoxidável de 1,00 mm, possui 2 portas com chave, 2 prateleiras internas e pára-choque em toda volta para proteção de parede.Prateleiras: Confeccionadas em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm.Puxador: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1” diâmetro x 1,20 mm.Rodízios: Giratórios de 6” diâmetro, sendo 2 fixos e 2 giratórios.Dimensões: 0,95 x 0,60 x 1,10 (C x L x A). | HOSPIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.800,00 |
| 7 | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. Estrutura: Confeccionada em tubo de aço inoxidável de 1” diâmetro x 1,20 mm.Tampo e Prateleira: Confeccionados em chapa de aço inoxidável de 0,80 mm e gradil em toda volta.Puxador: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 1”diâmetro x 1,20 mm.Rodízios: Giratórios de 2” diâmetro.Dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80 (C x L x A). | MAXMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.750,00 |

Registro, 12 de Março de 2013.

# DÉBORA GOETZ

 Secretaria Municipal de Administração