**PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/2012 - AquisiçÃO de óleos lubrificantes E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES.**

**PERÍODO DE 13/12/2012 A 12/03/2013 – 1º TRIMESTRE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **PRODUTOS** | **EMPRESA** | **VALOR UNID. REGISTRADO** |
| 1 | Oleo lubrificantes com para motores dois tempos semi-sintetico a gasolina refrigerados a ar com classificação API TC Grau SAE 30 - Aditivos ; Antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador do ponto de fluidez, antiferrugem e corante vermelho | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 7,90 |
| 2 | fluido de freio sintetico de alto ponto de ebulicação para uso em sistema de freio a disco, tambor e ABS Classificação DOT 4 MBB DBL 7760.30 e que atenda as normas SAE J 1703,FMVSS-116DOT 4, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 TIPO 4 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 14,50 |
| 3 | oleo Lubrificante multiviscoso para motores a gasolina, alcool e GNV ou bicombustiveis que seja aprovado pelo API ( Americam Petroleum Institute ) Classificação API SJ e Grau de viscosidade SAE 20 W 50 com a presenta de aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante,abaixador do ponto de fluidez, melhorador de indice de viscosidade e agente de reseva alcalina | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 7,50 |
| 4 | Oleo lubrificante 100% sintetico desenvolvidos para motores de ultima geração, dotados de multiplas valvulas,turbinas e de elevado desempenho com composição de base sintetica com aditivos especiais aprovado pelo API ( Americam Petroleum Institute ). Classificação API SM e Grau de viscosidade SAE 5 W 30 | FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 15,90 |
| 5 | oleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL 5, GL- 4 e MT-1 GRAU SAE 75 W 90 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 21,50 |
| 6 | Oleo lubrificnnte SAE 80 para caixa de mudanças mecanicas desenvolvido e aprovado para atender as especificações da GM do Brasil segundo a ESM - 9.309.919 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 7,65 |
| 7 | Oleo lubrificante para motores dois tempos de popa a gasolina, refrigerado a agua como os motores EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MERCURY, SUZUKI E YAMAHA. Com a presenta de antidesgaste anticorrosivo, antioxidante, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador do ponto de fluidez, antiferrugem e corante azul Classificação NMMA TC W 3 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 11,90 |
| 8 | Oleo lubrificante multiviscoso para motores a quatro tempos de alta rotação de motocicletas. Aditivos : antidesgaste, anticorrosivo, detergente, dispersante, antiespumante, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do indice de viscosidade e agente de reserva alcalina- classificação API SG, JASO MA, Grau SAE 20 w 50 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 7,50 |
| 9 | Oleo para multiplas aplicações em tratores para uso em sistema de transmissão, hidraulicos e de freios - Grau SAE 10 W30 -Classificação AGCO Fluid 821 XL, API GL 4 , Alisson C-4, Caterpillar TO-2, John Deere J20C, Case MS 1207, Massey Fergurson M-1135, M1141 e M1143, New Holland ESN-M2C-134D,FNHA-2 C 201 E ESN M2C-86B, WHITE FARM Q-1826 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 159,00 |
| 10 | Óleo hidraulico de alta performance tipo ATF para transmissões automotivas, direção hidraulica, garfos de motocicletas e caixa de transmissões Alisson serie MT 600 de ônibus urbanos Volvo e Mafersa. Aprovado de acordo com as especificações da GM Dexron 3, Ford Mercon e Allison C -4 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 157,50 |
| 11 | óleo para sistema hidraulico que operem em condições severas de pressão e temperatura. Recomendado para uso em equipamentos em que a demulsibildade não seja critica - Grau SAE 68 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 99,00 |
| 12 | oleo lubrificante para engrenagens hipoides, eixos traseiros, caixa de mudanças de diferenciais em geral Classificação API GL-5, MIL-L-210SD. GRAU SAE 80 W 90 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 129,00 |
| 13 | oleo lubrificante para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL 5, GL- 4 e MT-1 GRAU SAE 85 W 140 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 114,00 |
| 14 | oleo lubrificante para motores a diesel com aspiração natural e super alimentados que operem em condiçoes severas com classificação API CF,Alisson C 4, E GRAU SAE 40 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 96,00 |
| 15 | Óleo lubrificanTe multiviscoso para motores a a diesel de alta potencia,superalimentados ou turboalimentados que operem em condições severas Classificação API CI-4/SL, ACEA ES, M.BENZ 228-3, VOLVO VDS 3, CUMMINS CES 20078 - GRAU SAE 15 W40 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 129,00 |
| 17 | graxa lubrificante a base de sabão de calcio para lubrificação economica de pinos e articulações de chassis automotivos. Aditivos agente de adesividade Grau NLGI 2 | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 469,00 |
| 18 | Desengraxante alcalino tipo solupan concentrado, diluição em agua na proporção 1:40( para cada litro do produto adicionar 40 litros de agua) indicado p/ remoção de lama, minérios, oleosidades, fuligem e graxas pesadas de motor e chassi de automóveis, variando com o grau de intensidade e o tipo da sujidade. | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 565,00 |
| 19 | Shampoo automotivo biodegradavel concentrado diluição 1/40 ( para cada litro de produto adicionar 40 litros de agua ) específico para remoção de sujidade de lataria de veículos em geral, com alto poder de limpeza. | NA ATIVA COMERCIAL LTDA | R$ 565,00 |
| 20 | Estopa de algodão branco | FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ 10,20 |

Registro, 09 de Abril de 2013.

**Atenciosamente**

# Débora Goetz

**Secretária Municipal de Administração**